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Lavori pubblici. Due nuovi ponti e nuove sponde per ridurre il rischio idraulico    

CARMIGNANO – Il rifacimento del ponte sul torrente Furba in via Valle/via Casone; l’attraversamento dello stesso torrente in via Fontanaccio; le opere di consolidamento dell’alveo del torrente Elzana: tre interventi il cui iter amministrativo e progettuale (conferenze dei servizi per l’approvazione dei progetti di fattibilità e successiva progettazione esecutiva), in corso, sta volgendo verso la conclusione, con le gare d’appalto previste per inizio del prossimo anno, seguite subito dai cantieri.       
«Si tratta – specificano in Comune, all’Ufficio Lavori pubblici, che ha seguito direttamente tutte le fasi dei tre interventi – di azioni di messa in sicurezza e ricostruzione di parti infrastrutturali, seriamente danneggiate dall’alluvione del novembre 2023». Un iter progettuale che ha impiegato l’Ufficio a partire da dicembre dello scorso anno. a seguito dell’ordinanza commissariale della Regione, che ha inserito le opere nel piano degli interventi post-alluvione. Il Comune ha provveduto alla definizione degli atti di programmazione tecnico-finanziaria, alla redazione dei progetti di fattibilità e alla convocazione delle conferenze dei servizi, indette per ottenere le autorizzazioni necessarie all’approvazione dei progetti. 
Un investimento complessivo di 925 mila euro, attuato su una linea di finanziamento della Regione, «rivolto a sanare le “ferite” create dalla piena del novembre 2023».
Il progetto per la costruzione di un ponte sul torrente Furba, in via del Fontanaccio (300 mila euro di costo preventivato), è l’ultimo, in ordine di tempo, che sta definendo il suo iter procedurale: l’intervento prevede la demolizione dell’attuale guado e la sua sostituzione, a monte, con un nuovo attraversamento, a servizio di una strada ad uso pubblico che collega la frazione rurale e il centro abitato di Seano. L’opera è volta “alla riduzione del rischio idraulico”, onde evitare allagamenti di via del Fontanaccio, con tutte le difficoltà conseguenti per i residenti nel raggiungere via Baccheretana.     
La necessità di costruire un nuovo ponte sul torrente Furba, in via Casone/via Valle, risultò evidente dai sopralluoghi immediatamente successivi alla tracimazione del corso d’acqua, che invase Seano. L’intervento, per un importo di 550 mila euro, contempla l’edificazione di uno nuovo ponte in acciaio, a campata unica, composto da nove travi metalliche, al posto dell’attuale, risalente al dopo guerra.
L’ultimo intervento, per un costo di 125 mila euro, prevede la risistemazione delle sponde e dell’alveo del torrente Elzana e il contestuale consolidamento della carreggiata di via Molinetto d’Elzana, “che rappresenta un’importante viabilità collinare a forte vocazione agricola, vitivinicola e turistica”.
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